**Guía de configuración Videoportero Interlogix**

El video portero incorpora un led multicolor justo de fondo al botón de anunciamiento, a continuación, se presenta con las diversas combinaciones que se pueden presentar y el significado de cada una de ellas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estado | Color  | Apariencia  |
| Encendido | Rojo / Azul | Parpadeo lento  |
| Conexión WI-FI temporal | Azul | Parpadeo lento |
| WPS en proceso | Azul | Parpadeo rápido  |
| Cámara conectada | Blanco | Solido |
| Cámara no conectada | Azul | Solido |
| Botón presionado  | Blanco | Parpadeo rápido  |
| Videoportero respondiendo | Blanco | Parpadeo lento |
| Movimiento detectado  | Verdes | Solido  |

Una vez teniendo el led en color azul y parpadeando lento, se desplegará una red WIFI con el siguiente nombre **RS-3240-Número** este número es la contraseña de dicha red WIFI, después de conectarnos e introducir la contraseña, tenemos que ingresar a la siguiente dirección IP **192.168.2.70** para poderlo configurar.

Ya dentro de la dirección IP, el videoportero nos va indicar que tenemos que cambiar la contraseña, dicha contraseña tiene que ser de al menos 8 caracteres los cuales deben de incluir por lo menos una mayúscula, una minúscula y un número.

Una vez configurada la nueva contraseña hay que ingresar con el nombre de usuario **admin** y la contraseña que se acaba de configurar, cuando se ingresa a la interfaz, hay que ir al apartado de configuración -> Red -> WIFI se puede escanear para ver las redes disponibles o introducir el SSID manualmente y la contraseña del mismo.

Cuando se configura la red WIFI, la red con el nombre **RS-3240-Número** desaparecerá y el led del videoportero cambiará a color blanco y el video portero estará listo para funcionar.

El videoportero se agrega como una cámara en el panel. Y el proceso que se debe de seguir es el siguiente:

Primero hay que entrar a la interfaz del panel por la dirección IP que tiene el panel, seguido de esto hay que introducir el nombre de usuario **admin** y la contraseña **9713.**

Una vez dentro de la interfaz hay que ir al aparado de configuración y en el selector de configuración hay que buscar la opción de cámaras, se escanea la red y las cámaras que estén en la misma red que el panel aparecerán en este apartado, con su dirección IP, su MAC y un apartado para poderle colocar un nombre.

Finalmente, una vez que ya se configuro todo lo anterior, la visualización en vivo del video portero estará disponible en la aplicación en el apartado de cámaras.